Odstraňování poruch podle kódů DTC: U0416 (184-3) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: U0416 (184-3)

DTC U0416: | Porucha F-CAN (modulátor-řídicí jednotka VSA)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC U0416?

ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou , a znovu proveďte kontrolu. Pokud není signalizován kód DTC U0416, vyměňte původní modulátor-řídicí jednotku VSA. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n