Celková oprava olejového čerpadla motoru (R18A)

## Celková oprava olejového čerpadla motoru

### Rozložené zobrazení

## Demontáž

1. | Odmontujte přední kola.

2. | Odmontujte spodní kryt motoru.

3. | Odmontujte automatický napínač hnacího řemenu.

4. | Odmontujte víko hlavy válců.

5. | Odpojte hadici odvětrávání klikové skříně (PCV).

6. | Odmontujte řemenici klikového hřídele.

7. | Pomocí zvedáku a dřevěné podpěry pod olejovou vanou podepřete motor.

8. | Vyšroubujte šroub (A) upevňující trubky klimatizace a odmontujte horní torzní tyč (B).

9. | Odmontujte kostřicí kabel (A) a držák bočního silentbloku motoru (B).

10. | Odmontujte olejové čerpadlo.

## Kontrola

1. | Ze skříně čerpadla vymontujte šrouby a oddělte skříň a kryt.

2.

Na čerpadle zkontrolujte radiální vůli mezi vnitřním rotorem (A) a vnějším rotorem (B). Pokud radiální vůle mezi vnitřním a vnějším rotorem přesahuje provozní limit, vyměňte olejové čerpadlo.

Radiální vůle mezi vnitřním rotorem a vnějším rotorem
Standard (nové): | 0,02-0,16 mm
Provozní limit: | 0,20 mm

3.

Zkontrolujte axiální vůli mezi rotory (A) a skříní čerpadla (B). Pokud axiální vůle mezi skříní a rotorem přesahuje provozní limit, vyměňte olejové čerpadlo.

Axiální vůle mezi skříní a rotorem
Standard (nové): | 0,02-0,07 mm
Provozní limit: | 0,12 mm

4.

Zkontrolujte radiální vůli mezi vnějším rotorem čerpadla (A) a skříní čerpadla (B). Pokud radiální vůle mezi skříní a vnějším rotorem přesahuje provozní limit, vyměňte olejové čerpadlo.

Radiální vůle mezi skříní a vnějším rotorem
Standard (nové): | 0,100-0,175 mm
Provozní limit: | 0,20 mm

5. | Zkontrolujte, zda nejsou oba rotory a skříň čerpadla poškrábány, případně jinak poškozeny. Dle potřeby vyměňte součásti.

6. | Naneste jisticí kapalinu pro závity na šrouby skříně čerpadla a namontujte kryt olejového čerpadla.

7. | Zkontrolujte, zda se olejové čerpadlo otáčí volně.

## Montáž

1. | Zkontrolujte, zda není poškozené olejové těsnění olejového čerpadla. Pokud je olejové těsnění poškozené, vyměňte jej.

2. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch olejového čerpadla, šroubů a otvorů pro šrouby.

3. | Očistěte a osušte dosedací plochy olejového čerpadla.

4. | Na dosedací plochu olejové vany pro dolní část bloku motoru rovnoměrně naneste tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M nebo 08C70-X0331S.

5. | Naneste tekuté těsnění na horní styčné plochy bloku motoru (A) na olejovém čerpadle a na horní styčné plochy spodního bloku (B) na olejovém čerpadle.

6.

Na dosedací plochu olejové vany olejového čerpadla naneste rovnoměrně tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70-
K0334M nebo 08C70-X0331S.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo 5 minut či více, díly nesestavujte. Odstraňte toto staré tekuté těsnění a naneste nové.

7.

Na rozdělovací převodovku nasaďte nový O-kroužek (A). Usaďte okraj olejového čerpadla (B) k okraji olejové vany (C) a namontujte olejové čerpadlo na blok motoru (D). Volně našroubujte spojovací šrouby (E) a dotáhněte 8 mm šrouby (F). Utáhněte 6 mm šrouby (G) a spojovací šrouby. Z dosedací plochy olejové vany a olejového čerpadla setřete přebytečné tekuté těsnění.
POZNÁMKA:

- Při montáži olejového čerpadla netřete spodní plochou po upevňovací ploše olejové vany.
- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži olejového čerpadla motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

8. | Namontujte držák bočního silentbloku motoru (A), volně utáhněte nový šroub s maticí (B) a šroub (C).

9. | Připojte kabel ukostření (D).

10. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

11. | Povolte upevňovací šroub a matice (A) silentbloku převodovky.

12. | Zvedněte zvedák zcela nahoru.

13. | Odmontujte spodní kryt motoru.

14. | Povolte šroub dolní torzní tyče (A).

15. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

16. | Utáhněte upevňovací šrouby a matici bočního silentbloku motoru.

17. | Vyšroubujte upevňovací šroub a matice převodovky.

18. | Zvedněte zvedák zcela nahoru.

19. | Utáhněte upevňovací šroub dolní torzní tyče.

20. | Namontujte spodní kryt motoru.

21. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

22. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

23. | Namontujte horní torzní tyč (A), utáhněte její nové šrouby v naznačeném číselném pořadí.

24. | Našroubujte upevňovací šroub (B) potrubí klimatizace.

25. | Nasaďte řemenici klikového hřídele.

26. | Namontujte hadici odvětrávání klikové skříně (PCV).

27. | Nasaďte víko hlavy válců.

28. | Nasaďte automatický napínač hnacího řemenu.

29. | Odmontujte přední kola.