## Seřízení ramena a trysky ostřikovače čelního skla

### Výchozí poloha ramínek stěračů

1.

V případě, že se ramínka stěračů zastaví v automatické poloze, zkontrolujte, zda tato poloha odpovídá nastavenému standardu.

a: | Nastavte polohu asi 24,8 mm od horní části krytu kapoty (A)
b: | Nastavte polohu asi 91 mm od horní části krytu kapoty (A)

### Nastavení trysek ostřikovače

2.

Při ostřikování zkontrolujte, zda 50% a více kapaliny pokryje prostor určený k ostřikování. Pokud nejsou trysky ve standardní poloze, proveďte jejich nastavení.

c: | Umístěte jej cca 370 mm od horní části černé keramické destičky (B) u spodní strany čelního skla
d: | Umístěte jej cca 370 mm od horní části černé keramické destičky (B) u spodní strany čelního skla
e: | Umístěte jej cca 158 mm od středové linie (C) čelního skla