## Zkouška spínače táhla zamykání dveří

## Dveře řidiče

1. | Odmontujte panel dveří řidiče.

2. | Odpojte 10P konektor (A) od pohonu (B).

3.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody.

- Když je spínač zamykací pojistky ZAMKNUTÝ, musí být mezi vývody č. 9 [č. 6] a č. 5 [č. 10] uzavřený obvod. Jakmile je spínač ODEMKNUTÝ, obvod musí být přerušený.
- Když je spínač zamykací pojistky dveří ZAMKNUTÝ, musí být mezi vývody č. 8 [č. 7] a č. 5 [č. 10] uzavřený obvod. Jakmile je spínač ODEMKNUTÝ, obvod musí být přerušený.

[ ]: | Typ RHD

4. | Pokud uzavřenost obvodu neodpovídá specifikaci, vyměňte pohon zámku dveří.

## Dveře spolujezdce / zadní dveře

1. | Odmontujte dveřní panel spolujezdce nebo zadní dveřní panel.

2. | Odpojte 10P konektor (A) od pohonu (B).

3.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody.

- Když je spínač zamykaní dveří ODEMKNUTÝ, musí být uzavřený obvod mezi vývody č. 8 (7) a č. 10 (5).
- Pokud je zamykací pojistka dveří ZAMKNUTÁ, obvod nesmí být uzavřený.

[ ]: | Dveře spolujezdce (typ RHD) a levé zadní dveře

4. | Pokud uzavřenost obvodu neodpovídá specifikaci, vyměňte pohon zámku dveří.