Odstraňování závad obvodů systému blokování zpátečky A/T (N22A)

## Odstraňování závad obvodů systému blokování zpátečky A/T

1.

Nastartujte motor a prověřte kontrolku nesprávné funkce (MIL).
Přerušení obvodu indikují kódy DTC P0045, P0403, P2008 and P245A.

Svítí kontrolka MIL?

- Proveďte postup odstraňování poruch podle kódu DTC, a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Přejděte na 2.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Odpojte 2P konektor elektromagnetu blokování zpátečky.

4. | Zapněte zapalování do polohy II.

5. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 2P konektoru elektromagnetu blokování zpátečky a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 6. NE - Opravte přerušené vedení mezi hlavním relé PGM-FI 2 a vývodem č. 2 2P konektoru elektromagnetu blokování zpátečky. 2.n

6. | Vypněte zapalování.

7.

Na straně elektromagnetu blokování zpátečky připojte vývod č. 2 elektromagnetu blokování zpátečky ke kladnému vývodu baterie a vývod č. 1 k zápornému vývodu baterie. Zkontrolujte, zda elektromagnet blokování zpátečky funguje.

Funguje elektromagnet blokování zpátečky správně?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Vyměňte elektromagnet blokování zpátečky. n

8. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

9.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 2P konektoru elektromagnetu blokování zpátečky a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat mezi vývodem č. 1 elektromagnetu blokování zpátečky a vývodem č. 51 konektoru č. 1 ECM.n

NE - Přejděte na 10.

10. | Propojkou spojte vývod č. 1 2P konektoru elektromagnetu blokování zpátečky ke kostře.

11.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 51 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Pokud je třeba, aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý, a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak/indikace zmizí při použití modulu ECM, o kterém víte, že je určitě v pořádku, vyměňte původní modul ECM.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi vývodem č. 1 elektromagnetu blokování zpátečky a vývodem č. 51 konektoru č. 1 ECM.n