Výměna ozubeného kola A vačkového hřídele výfuku (N22A)

## Výměna ozubeného kola A vačkového hřídele výfuku

1. | Odmontujte víko hlavy válců.

2. | Otevřeným stranovým klíčem podrte vačkový hřídel výfuku a potom povolte upevňovací roub ozubeného kola B vačkového hřídele výfuku.

3. | Odmontujte vačkové hřídele.

4. | Odmontujte ozubené kolo B vačkového hřídele výfuku.

5. | Namontujte ozubené kolo B vačkového hřídele výfuku.

6. | Namontujte vačkové hřídele.

7.

Na závity a přírubu upevňovacího roubu B ozubeného kola vačkového hřídele výfuku naneste nový motorový olej a potom jej namontujte. Otevřeným stranovým klíčem podrte vačkový hřídel výfuku a potom utáhněte roub.

Předepsaný utahovací moment:
10 x 1,25 mm
78 N·m (8,0 kgf·m)

8. | Namontujte víko hlavy válců.