## (Druhá) Výměna čidla bočního nárazu

## Demontáž

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Odpojte 2P konektor příslušné boční nafukovací clony.

3. | Odmontujte zadní sedadlo a polštář.

4. | Odpojte 2P konektor podlahového kabelového svazku nebo kabelového svazku pravé strany od snímače bočních nárazů (druhý).

5. | Vyšroubujte hvězdicový šroub T30 a odmontujte snímač bočních nárazů (druhý) (B).

## Montáž

1. | Namontujte nový snímač bočních nárazů (druhý) s novým šroubem Torx (A) a připojte 2P konektor (B) kabelového svazku podlahy nebo kabelového svazku pravé strany ke snímači bočních nárazů (druhý).

2. | Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.

3. | Po montáži snímače bočních nárazů (druhý) zkontrolujte, zda systém správně funguje: Zapněte zapalování (II); kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.

4. | Namontujte zpět všechny odmontované součásti.