## Vrstva ochrany proti kamínkům - obecné bezpečnostní pokyny

Odštípnutí laku a základního laku odletujícími kaménky vystavuje materiál okamžitému působení atmosféry, které způsobuje oxidaci. Tloušťka oxidované vrstvy se zvětšuje, pokud tento proces nekontrolovaně pokračuje. Měkký základní lak chránící před působením odletujících kaménků chrání před poškozením způsobeným dopadem těchto kaménků.

- Měkký základní lak chránící před působením odletujících kaménků je aplikován na elektrostaticky nanášený základní lak. Následuje střední nátěr a vrchní nátěr.
- Měkký základní lak chránící před působením odletujících kaménků tvoří po vyschnutí hladký povrch. Nástřik je třeba provést tak, aby tloušťka ochranného filmu byla 20 mikronů.

Průřez vrstvami laku:
Vrchní vrstva
Střední lak + Základní lak chránící před působením odletujících kaménků
Elektrolytické nanášení
Základní kov

- Nátěr měkkým základním lakem chránícím před působením odletujících kaménků je poté proveden na nejchoulostivějších místech.
- Nastříkejte základový tmel (dvousložkový uretanový vyrovnávací základový tmel) na oblasti s měkkým základním lakem chránícím před působením odletujících kaménků při výměně dílů opatřených tímto lakem.

## Nátěrové postupy

- Používejte ochranné nebo bezpečnostní brýle, aby nedošlo k poškození očí.
- Při nástřiku základního nátěru větrejte.

1.

Broušení náhradního dílu.
Používejte dvojčinnou brusku a brusné kotouče P400.
POZNÁMKA:

- Neobruste hrany a rohy dílu příliš.
- Broušení neprovádějte až na základní kov.

2. | Čištění vzduchem/odmaštění. Použijte líh, vosk a odmašťovač.

3. | Vyhněte se postříkání okolních částí. Pomocí maskovací lepicí pásky a papíru chraňte sousedíci neopravované oblasti před postříkáním.

4.

Nástřik vyrovnávacího základového tmelu.

- Nastříkejte čtyři až pět vrstev, abyste dosáhli tloušťky 20 mikronů. Jedna vrstva nanese cca 5 až 7 mikronů.
- Nenanášejte na povrch jednu silnou vrstvu. Doporučeno je nanesení několika tenkých vrstev.
- Používejte dvousložkový uretanový vyrovnávací základový tmel a stříkací pistoli.
- Smíchejte vyrovnávací základový tmel ve správném poměru s přísadou a rozpouštědlem.
- Postupujte podle pokynů výrobce vyrovnávacího základového tmelu.

5. | Sušení. Po nástřiku vyrovnávacího základového tmelu nechte 7 až 10 minut schnout, poté vysoušejte infračerveným zářičem nebo provozní sušičkou.

6.

Leštění.

- Ujistěte se, že vyrovnávací základový tmel je důkladně vyschlý a poté jej obrušte.
- Používejte dvojčinnou brusku a brusné kotouče P400-P600.

7. | Střední nátěr a vrchní nátěr.