Rozebrání / sestavení elektromagnetu blokování zpátečky M/T (L13A)

## Rozebrání / sestavení elektromagnetu blokování zpátečky M/T

1. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

2. | Odpojte konektor elektromagnetu blokování zpátečky a konektor spínače světel zpátečky.

3. | Opatrně a společně sejměte lanko řazení, lanko volby a držák lanek tak, abyste neohnuli lanka.

4. | Odmontujte šrouby (A) a elektromagnet blokování zpátečky (B).

5. | Odmontujte váleček (A), vratnou pružinu blokování volby (B) a vačku blokování volby (C).

6. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.

7.

Z těsnicí plochy odstraňte nečistoty a olej. Na těsnicí plochu naneste tekuté těsnění (P/N 08C70-K0234M).
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynula příliš dlouhá doba (u P/N 08C70-K0234M více než 4 minuty a u ostatních více než 5 minut), neměli byste dané součásti instalovat. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

8. | Namontujte elektromagnet blokování zpátečky.

9. | Namontujte držák lanek, lanko volby a lanko řazení.

10. | Připojte konektor elektromagnetu blokování zpátečky a konektor spínače světel zpátečky.

11. | Namontujte těleso čističe vzduchu.