Kontrola hlavy válců na nerovinnost dosedací plochy (N22A)

## Kontrola hlavy válců na nerovinnost dosedací plochy

1. | Vymontujte hlavu válců.

2. | Zkontrolujte vačkový hřídel.

3.

Zkontrolujte rovinnost dosedací plochy hlavy válců. Měřte podél okrajů a třemi liniemi přes střed.

- Pokud je nerovinnost dosedací plochy menší než 0,05 mm, hlavu válců není nutné přebrušovat.
- Pokud je nerovinnost dosedací plochy 0,05 mm nebo více, přebruste hlavu válců v rámci standardního rozmezí.

Výška hlavy válců
Standard (nové): | 114,95-115,05 mm