Odstraňování závad podle kódů DTC: P0103 (50-2) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0103 (50-2)

DTC P0103: | Vysoký vstup obvodu snímače MAF

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku MAF SENSOR .

Je signalizováno cca 199 gm/s nebo 4,90 V nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače 1 IAT a modulu ECM.n

3. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTC P0103 a P0113? ANO - Přejděte na 4. NE - Přejděte na 11.

4. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

5. | Odpojte 5P konektor snímače MAF / snímače 1 IAT.

6. | Na straně čidla změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 4 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT. Je naměřená hodnota cca 0 W? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 7.

7. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

8. | Propojkou spojte vývod č. 4 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT s kostrou.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 69 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřen? ANO - Přejděte na 16. NE - Opravte zkrat mezi snímačem MAF / snímačem 1 IAT a vývodem č. 69 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 12.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Vyměňte snímač MAF / snímač 1 IAT.

12. | Zapněte zapalování do polohy (II).

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Nastartujte motor.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0103, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače 1 IAT a modulu ECM; přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17. | Nastartujte motor.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0103, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače 1 IAT a modulu ECM; přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n