## Odstraňování závad podle kódů DTC: 46-1x

DTC 46-1x (46-10 až 46-19, 46-1A až 46-1F): | Žádný signál z pravého snímače bočních nárazů (druhé)

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení M simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0400)

1. | Vymažte paměť DTC.

2. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 10 sekund.

3. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 46-11? ANO - Přejděte na 5. NE - Přejděte na 4.

4.

Přečtěte kód DTC.

Je signalizován kód DTC 46-12 až 46-1F?

ANO - Vadný pravý snímač bočních nárazů (druhý); vyměňte pravý snímač bočních nárazů (druhý). n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

7. | Odpojte 2P konektor kabelového svazku podlahy (A) od pravého snímače bočních nárazů (druhého).

8. | Odpojte 4P konektor kabelového svazku podlahy (A) od pravého snímače bočních nárazů (prvního).

9.

Zkontrolujte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru pravého snímače bočních nárazů (druhého). Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Přejděte na 10.

NE - Zkrat v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

10.

Zkontrolujte odpor mezi vývodem č. 1 2P konektoru pravého snímače nárazů (druhého) a kostrou, potom mezi vývodem č. 2 a kostrou. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Přejděte na 11.

NE - Zkrat na kostru v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

11. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

12. | Zapněte zapalování (II).

13.

Zkontrolujte napětí mezi vývodem č. 1 2P konektoru pravého snímače nárazů (druhého) a kostrou, potom mezi vývodem č. 2 a kostrou. Musí být naměřena hodnota 1 V nebo méně.

Odpovídá napětí předepsané hodnotě?

ANO - Přejděte na 14.

NE - Zkrat na napájení v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

14. | Vypněte zapalování.

15. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (propojovací konektor) a vedení simulátoru M ke 4P konektoru podlahového svazku (A).

16.

Zkontrolujte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru pravého snímače bočních nárazů. Musí být naměřena hodnota 0-1,0 W.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadný pravý snímač bočních nárazů (druhý) nebo špatný kontakt u pravého snímače bočních nárazů (druhého). Zkontrolujte připojení; pokud je připojení v pořádku, vyměňte pravý snímač bočních nárazů (druhý). n

NE - Přerušení v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n