## Zkouška spínače houkačky

1. | Odmontujte kryty sloupku řízení.

2. | Odpojte 20P konektor cívky s kabelem (A) od kabelového svazku kombinovaného spínače.

3.

Propojkou spojte vývod č. 10 20P konektoru kabelového svazku kombinovaného spínače ke kostře.

- Pokud houkačky houkají, přejděte na 4.
- Pokud houkačky nehoukají, zkontrolujte tyto položky:
  - Pojistka č. 21 (15 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou.
  - Relé houkačky.
  - Houkačky.
  - Přerušené vedení.

4. | Znovu připojte 20P konektor cívky s kabelem (A) ke kabelovému svazku kombinovaného spínače.

5. | Odmontujte sestavu airbagu řidiče a odpojte kladný vývod 1P konektoru spínače houkačky od cívky s kabelem (B).

6.

Propojkou spojte 1P konektor kabelu (C) s kostrou.

- Pokud houkačky houkají, vyměňte sestavu airbagu řidiče.
- Pokud houkačky nehoukají, zkontrolujte tyto položky:
  - Cívka s kabelem.
  - Přerušené vedení.