Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16B0 (17-9) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16B0 (17-9)

DTC P16B0: | Závada na vnitřním obvodu modulu ECM

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

3. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

4. | Zapněte zapalování (II).

5. | Po dobu několika minut proveďte zkušební jízdu vozidla.

6.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P16B0?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n