Odstraňování závad systému imobilizéru - kontrolka imobilizéru bliká (L13A/R18A)

## Odstraňování závad systému imobilizéru - kontrolka imobilizéru bliká

### Blikání kontrolky imobilzéru

POZNÁMKA: Před provedením postupu odstraňování závad zkontrolujte položky v seznamu ‘‘Zběžná kontrola před odstraňováním závad".

1. | Vypněte zapalování.

2. | Připojte systém HDS a otočte klíčem zapalování do polohy II.

3. | V nabídce IMMOBILIZER zvolte položku IMMOBILIZER INFORMATION.

4. | Vyberte funkci SYSTEM CHECK. Je na obrazovce signalizováno SYSTEM CHECK? ANO - Proveďte postup odstraňování závad systému imobilizéru podle výsledku funkce SYSTEM CHECK.n NE - Přejděte na 5.

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vytáhněte klíč ze zapalování a zavřete všechny dveře.

7.

Uvnitř vozidla stiskněte několiktrát tlačítko ZAMYKÁNÍ a ODEMYKÁNÍ na bezklíčovém ovladači.

Fungují mechanizmy zámků dveří normálně?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Zkontrolujte správné ukostření (G101) a zda není mezi vývodem č. 7 7P konektoru řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání a kostrou (G101) přerušené vedení.n

8. | Odpojte 20P konektor R skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

9. | Odpojte 7P konektor řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání.

10.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 20 20P konektoru R skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou a vývodem č. 2 7P konektoru řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 11.

NE - Opravte přerušené vedení.n

11.

Zkontrolujte,zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 7P konektoru řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru ve vodiči.n

NE - Zkontrolujte stav baterie a dobíjecí systém. Je-li baterie a systém dobíjení v pořádku, vyměňte spínač zapalování.n