Odstraňování závad podle kódů DTC: U0131 (184-11) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: U0131 (184-11)

DTC U0131: | Porucha F-CAN (řídicí jednotka EPS-ECM)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC v MENU DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTC U0028 a U0131? ANO - Přejděte k odstraňování poruch pro kód DTC U0028. NE - Přejděte na 3.

3. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC v MENU DTC.

Je signalizován kód DTC U0131?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku.
Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (otáčk), řídicí jednotky EPS a modulu ECM.n

5. | Zkontrolujte komunikaci se systémem EPS. Komunikuje přístroj HDS se systémem EPS? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na ‘‘Odstraňování závad obvodu DLC''.

6. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

7. | Odpojte 28P konektor D řídicí jednotky EPS.

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9. | Propojkou spojte vývod č. 47 konektoru č. 2 modulu ECM s kostrou.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru D (28P) řídicí jednotky EPS a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicí jednotkou EPS a vývodemč. 47 konektoru ECM č. 2, potom přejděte na 14.

11. | Propojkou spojte vývod č. 48 konektoru č. 2 modulu ECM s kostrou.

12.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 15 konektoru D (28P) řídicí jednotky EPS a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vyměňte řídicí jednotku EPS za dobrou, přejděte na 13 a znovu proveďte kontrolu. Pokud není signalizován kód DTC U0131, vyměňte původní řídicí jednotku EPS; přejděte na 13.

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicí jednotkou EPS a vývodemč. 48 konektoru ECM č. 2; přejděte na 13.

13. | Zapojte znovu všechny konektory.

14. | Zapněte zapalování (II).

15. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

16.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC U0131, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (otáčk), řídicí jednotky EPS a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n