## Přední přepážka - montáž

1. | Odřízněte nový přední boční rám a podložení tak, aby byli v rovině s karosérií.

2. | Vyrovnejte otvory v přední boční podpěře (A) s montážním otvorem pro nosník nárazníku v předním bočním rámu (B) a přivařte přední boční podpěru k bočnímu rámu.

3. | Vyrovnejte otvory vnějšího držáku nástavce nárazníku (A) a podložení (B) a bodově tento držák přivařte.

4. | Nasaďte náhradní kus (A) k odřezané části (B), přiložte nový přední boční rám (C) a podložení (D) a svařte je.

5.

Upevněte novou boční výztuž rámu (A) a zkontrolujte rozměry karosérie.

- Umístění silentbloků motoru / převodovky.
- Poloha spodního nástavce předního podběhu.
- Pohled motorového prostoru a přední podlahy.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled shora.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled zboku.
- Přehled oprav motoru N22A2, pohled shora a zboku.

6. | Přivařte nový přední rám (A), podložení (B) a boční výztuž rámu (C).

7. | Nasaďte nové díly přepážky a změřte diagonálně přední prostor.

8.

Zkontrolujte rozměry karosérie.

- Motorový prostor.
- Poloha spodního nástavce předního podběhu.
- Pohled motorového prostoru a přední podlahy.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled shora.
- Přehled oprav motoru L13A7/R18A2, pohled zboku.
- Přehled oprav motoru N22A2, pohled shora a zboku.

9. | Bodově přivařte nové díly na místo.

10. | Zkušebně namontujte kapotu, přední blatník, světlomet a přední nárazník a zjistěte nepřesnosti sesazení a vůle.

11.

Proveďte hlavní sváry.

- Svařte přední boční rám (A) a boční podpěru přepážky (B).
- Svařte přední boční podpěru (C) a boční podpěru přepážky.

12. | Odmontujte horní střední rám přepážky (A). Svařte boční podpěru přepážky (B) a přední horní rám přepážky (C).

13. | Přivařte horní boční rám přepážky (A) k spodnímu nástavci předního podběhu (B) a nasaďte horní střední rám přepážky (C).