Odstraňování závad podle kódů DTC: P0123 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0123

DTC P0123: | Vysoké napětí v obvodu snímače TP A

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku TP SENSOR-A.

Je naměřena hodnota cca 4,8 V nebo více?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM.n

4. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTC P0123 a P0223? ANO - Přejděte na 13. NE - Přejděte na 5.

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 6P konektor tělesa škrticí klapky.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 konektoru 6P tělesa škrticí klapky a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 18. NE - Přejděte na 9.

9. | Vypněte zapalování.

10. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

11. | Odpojte konektor ECM C (44P)

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem C20 konektoru ECM a vývodem č. 1 6P konektoru tělesa škrticí klapky. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 25. NE - Opravte přerušené vedení mezi tělesem škrticí klapky a modulem ECM (C20) a přejděte na 20.

13. | Vypněte zapalování.

14. | Odpojte 6P konektor tělesa škrticí klapky.

15. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

16. | Odpojte konektor ECM C (44P)

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem C39 konektoru ECM a vývodem č. 4 6P konektoru tělesa škrticí klapky. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 25. NE - Opravte přerušené vedení mezi tělesem škrticí klapky a modulem ECM (C39) a přejděte na 20.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Vyměňte těleso škrticí klapky.

20. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

21. | Zapněte zapalování do polohy II.

22. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

23. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

24.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0123, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

25. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0123, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače TP "A" a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n