Prohlídka vůle zasouvacích vidlic M/T (N22A)

## Prohlídka vůle zasouvacích vidlic M/T

POZNÁMKA: Synchronizační pouzdro a synchronizační náboj se musí vyměňovat jako sada.

1.

Změřte vůli mezi každou zasouvací vidlicí (A) a jí odpovídajícím synchronizačním pouzdrem (B). Pokud vůle přesahuje provozní limit, přejděte na 2.

Standard: | 0,35-0,65 mm
Provozní limit: | 1,0 mm

RS1/RS2, RS3/RS4, RS5/RS6:

Zpátečka:

2.

Změřte tloušťku palců zasouvací vidlice.

- Pokud není tloušťka v rozmezí standardu, vyměňte zasouvací vidlici.
- Pokud je tloušťka v rozmezí standardu, vyměňte synchronizační pouzdro.
- Pokud se jedno rameno řazení jeví opotřebené více než ramena ostatní, může být ohnutá vidlice a pak je ji třeba vyměnit.

Standard:
RS1/RS2, RS3/RS4, RS5/RS6: | 7,4-7,6 mm
Zpátečka: | 6,2-6,4 mm

3.

Změřte vůli mezi zasouvací vidlicí (A) a řadicím článkem (B). Pokud vůle přesahuje provozní limit, přejděte na 4.

Standard: | 0,2-0,6 mm
Provozní limit: | 0,7 mm

4.

Změřte šířku řadicího článku.

- Pokud není šířka v rozmezí standardu, vyměňte řadicí článek.
- Pokud je šířka v rozmezí standardu, vyměňte zasouvací vidlici.

Standard: | 12,8-13,0 mm