## Odstraňování poruch úrovňového čidla seřizovače světlometů

### s HID

Před provedením zkoušky zkontrolujte pojistku č. 1 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Zapněte spínač světlometů (ON).

3. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 3 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 4. NE - Přerušený vodič nebo vadná řídicí jednotka seřizovačů světlometů.n

4. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 a kostrou. Je naměřena hodnota 5 V nebo více? ANO - Přejděte na 5. NE - Přerušené vedení nebo zkrat na kostru.n

5. | Zvedněte vozidlo a bezpečně je podepřete.

6. | Z ramene nápravy vyšroubujte upevňovací matici snímače sklonu pro seřizovače světlometů a zajistěte, aby se hřídel volně pohyboval.

7. | Pomalu pohybujte hřídelem a přitom změřte napětí mezi vývody č. 6 [č. 7] a č. 12 [č. 4]. [ ]: Zadní Je naměřeno cca 0,5-4,5 V? ANO - Zkontrolujte řídicí jednotku seřizování světlometů. n NE - Vadný snímač sklonu pro seřizování světlometů.n