## Kontrola systému imobilizéru

1. | Připojte systém HDS ke konektoru datového vedení.

2. | Zapněte zapalování (II).

3. | Na obrazovace systému HDS sledujte v nabídce Immobilizer Info položku System Check.

4.

Pokud systém HDS zobrazí ‘‘Normal", systém imobilizéru je v pořádku. Zobrazí-li se nějaká jiná zpráva, proveďte následující kontrolu:

Č. systémové kontroly | Systémová kontrola | Možná příčina | Záznam o stavu Indikace
--- | --- | --- | ---
N-1 | Normální | ——— | ———

A -1

Klíč nebyl zaregistrován

- Tento klíč nebyl zaregistrován v řídicí jednotce imobilizéru-bezklíčového ovládání. Pomocí systému HDS se pokuste klíče zaregistrovat.
- Anténa a klíč imobilizéru spolu špatně komunikují vlivem působení kovu, jako např. kroužků klíče.
- Anténa a klíč imobilizéru spolu špatně komunikují vlivem nízkého napětí baterie.

Možný

A -2

Chyba komunikace mezi klíčem a řídicí jednotkou imobilizéru-bezklíčového ovládání.

- Přerušovaný signál mezi přijímačem a řídicí jednotkou imobilizéru-bezklíčovým ovládáním.
- Jiný typ klíče imobilizéru. Není určen pro toto vozidlo.
- Chyba klíče (chyba přijímače)
- Anténa a klíč imobilizéru spolu špatně komunikují vlivem působení kovu, jako např. kroužků klíče.
- Anténa a klíč imobilizéru spolu špatně komunikují vlivem nízkého napětí baterie.

Možný

A -3

Chyba komunikace mezi klíčem a řídicí jednotkou imobilizéru-bezklíčového ovládání.

- Zapalování bylo zapnuto klíčem bez imobilizéru.
- Jiný typ klíče imobilizéru. Není určen pro toto vozidlo.
- Chyba klíče (chyba přijímače)
- Anténa a klíč imobilizéru spolu špatně komunikují vlivem působení kovu, jako např. kroužků klíče.
- Anténa a klíč imobilizéru spolu špatně komunikují vlivem nízkého napětí baterie.
- Chyba řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání

Možný

B-1

Modul ECM není zaregistrován

- Modul ECM nebyl registrován. Pomocí přístroje HDS se pokuste modul ECM zaregistrovat.
- Modul ECM a řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání spolu špatně komunikují vlivem nízkého napětí baterie.
- Modul ECM a řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání spolu špatně komunikují vlivem nějakého rušení.

Možný

Č. systémové kontroly | Systémová kontrola | Možná příčina | Záznam o stavu Indikace
--- | --- | --- | ---

B-2

Chyba komunikačního formátu v modulu ECM.

- Modul ECM nebyl registrován. Pomocí přístroje HDS se pokuste modul ECM zaregistrovat.
- Modul ECM a řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání spolu špatně komunikují vlivem nízkého napětí baterie.
- Modul ECM a řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání spolu špatně komunikují vlivem nějakého rušení.

Možný

D-1

Zkratované vedení S-net

- Zkrat v kabelovém svazku mezi modulem ECM a řídicí jednotkou imobilizéru-bezklíčového ovládání. (zkratované vedení S-net)
- Modul ECM a řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání spolu špatně komunikují vlivem nízkého napětí baterie.
- Modul ECM a řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání spolu špatně komunikují vlivem nějakého rušení.
- Chyba řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání
- Závada modulu ECM

Možný

D-3

Chyba komunikace mezi modulem ECM a řídicí jednotkou imobilizéru-bezklíčového ovládání.

- Spálená pojistka
- Přerušení v kabelovém svazku mezi modulem ECM a řídicí jednotkou imobilizéru-bezklíčového ovládání.
- Modul ECM a řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání spolu špatně komunikují vlivem nízkého napětí baterie.
- Modul ECM a řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání spolu špatně komunikují vlivem nějakého rušení.
- Chyba řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání
- Závada modulu ECM

Možný

E-1 | První registrace řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání nebyla dokončena | Řídicí jednotka imobilizéru-bezklíčového ovládání není zaregistrována. Pomocí systému HDS se pokuste zaregistrovat řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání. | ———
E-2
E-3
E-4
E-5
F-1 | Speciální režim | Registrovaným klíčem zapněte zapalování do polohy II a poté zapalování vypněte. | ———
F-2
F-3
F-4
F-5