Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0048 (172-7) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0048 (172-7)

DTC P0048: | Obvod elektromagnetu regulace plnicího tlaku turbodmychadla je zkratovaný na napájecí napětí

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0048?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 2P konektor elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla.

7. | Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla. Je naměřeno cca 10-14W (při 20°C)? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 12.

8. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

9. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

10. | Zapněte zapalování do polohy (II).

11.

Změřte napětí mezi vývodem č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájecí napětí ve vodiči mezi elektromagnetickým ventilem regulace plnicího tlaku turbodmychadla a vývodem č. 78 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 13.

NE - Přejděte na 18.

12. | Vyměňte elektromagnetický ventil regulace plnicího tlaku turbodmychadla.

13. | Zapojte zpět všechny konektory.

14. | Zapněte zapalování do polohy (II).

15. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

16. | Nastartujte motor.

17.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0048, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

18. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

19. | Nastartujte motor.

20.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0048, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n