## Výměna zvláštního okna

POZNÁMKA:

- Při práci si ruce chraňte rukavicemi.
- Při prořezávání lepidla skla pomocí struny používejte vhodnou ochranu zraku.
- Používejte ochranné povlaky sedadel, aby nemohlo dojít k poškození sedadel.
- Použijte soupravu na lepení skla P/N 08C73-X023 ON.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Spodní obložení dveří zavazadlového prostoru
- Horní krycí panel víka zavazadlového prostoru
- Středový panel obložení dveří zavazadlového prostoru
- Boční obložení dveří zavazadlového prostoru po obou stranách
- Třetí brzdové světlo

2. | Vyšroubujte vruty.

3. | Podél okraje víka zavazadlového prostoru zevnitř i zvenku nalepte ochrannou pásku. Šídlem udělejte zevnitř vozu otvory do horního i dolního lepení 300 mm od obou stran zvláštního okna.

4.

Kolem spodní strany lepení (B) vsuňte strunu (A).

-1 | Zvenku zasuňte strunu otvorem dovnitř.
-2 | Zahněte konec struny.
-3 | Ve třech místech protáhněte strunu mezi hlavami spon (C) a lepením.
-4 | Ustřihněte zahnutý konec struny.
-5 | Zaveďte strunu z vnitřku vozu do otvoru a její konce opatřete dřevěnými kolíky.

5. | Držte strunu za kolíky a s pomocníkem z druhé strany střídavým tahem struny (A) opatrně prořežte lepení.

6.

Vsuňte strunu (A) do otvoru z horní strany zvláštního okna.

-1 | Vsuňte strunu do otvoru mezi lepením (B) a sponou (C).
-2 | Zaveďte strunu z vnitřku vozu do vytvořeného otvoru z horní strany zvláštního okna a její konec upevněte na dřevěný kolík.

7. | Držte strunu za kolíky a s pomocníkem z druhé strany střídavým tahem struny (A) opatrně prořežte lepení.

8. | Tento postup opakujte na opačné straně zvláštního okna.

9.

Kolem horní strany lepení (B) vsuňte strunu (A).

-1 | Zvenku zasuňte strunu otvorem dovnitř.
-2 | Zahněte konec struny.
-3 | Ve třech místech protáhněte strunu mezi hlavami spon (C) a lepením (D).
-4 | Ustřihněte zahnutý konec struny.
-5 | Zaveďte strunu z vnitřku vozu do otvoru a její konce opatřete dřevěnými kolíky.

10. | Držte strunu za kolíky a s pomocníkem z druhé strany střídavým tahem struny (A) opatrně prořežte celé lepení zvláštního okna.

11. | Uvolněte spony (A, B, C), které zvláštní okno (D) přidržují a okno opatrně vysaďte.

12. | Odstraňte těsnění z horní ho okraje zvláštního okna

13. | Pomocí stěrky jemně oškrábejte staré lepidlo na tloušťku cca 2 mm po celé lepené ploše po obvodu přírubového otvoru pro zvláštní okno. Nepoškrábejte lakované plochy karosérie; poškozený lak zabraňuje správnému nalepení.

14. | Očistěte lepenou plochu dveří zavazadlového prostoru houbou zvlhčenou neutrálním saponátovým prostředkem. Po očištění dbejte, aby se na plochy nedostal olej, vazelína a voda.

15. | Zkontrolujte, zda spony (A, B, C, D), nejsou poškozené či zdeformované a případně je vyměňte za nové.

16.

Pokud bude montováno zpět staré zvláštní okno, pomocí nože na tmel odstraňte z okna veškeré zbytky starého lepidla, spony a těsnění. Neutrálním čisticím prostředkem očistěte vnitřní plochu a okraj zadního okna v místech, kde bude naneseno nové lepidlo. Dejte pozor, aby se na lepenou plochu nedostala voda, olej a vazelína.

17.

Dle obrázku přilepte pomocí lepicí pásky a tekutého těsnění pryžové těsnění (A) na vnitřní plochu zvláštního okna (C):

- Dbejte, aby lišta byla vyrovnána s rovnacími liniemi (D).
- Gumové těsnění se musí dotýkat šikmé části (E) zvláštního okna.
- V místech, kde bude naneseno lepidlo, se zvláštního okna nedotýkejte.
- Tekuté těsnění naneste tak, aby nezasahovalo dovnitř dále než po značku (F).

Lepicí páska: | Tloušťka 0,16 mm Šířka 6 mm

18.

Těsnění (A) s lepicí páskou přiložte k hornímu okraji zvláštního skla (B). V místech, kde bude naneseno lepidlo, se čelního skla zásadně nedotýkejte.

Lepicí páska: | Tloušťka 0,4 mm Šířka 4,5 mm

19.

Houbou naneste na zvláštní okno (A) dle obrázku tenkou vrstvu základního nátěru na sklo a látkou jej lehce otřete:

- Rovnací čáry (B) na zvláštním okně použijte jako vodítko a naneste základní nátěr v horní a dolní části skla.
- Plochy opatřené základním nátěrem se rukou zásadně nedotýkejte.
- Pokud by se tak stalo, v místě dotyku by nedošlo ke správnému přilepení a okno by po instalaci netěsnilo.
- Dbejte, aby se na plochy opatřené základním nátěrem nedostala voda, prach a brusné materiály.

20.

Pomocí houby naneste tenkou vrstvu základního nátěru pro karosérii na původní lepidlo zbývající na dosedací ploše přírubového otvoru okna. Základní nátěr na karosérii nechte zaschnout alespoň 10 minut: Nedotýkejte se rukou plochy opatřené základním nátěrem.

21. | Na tubě s lepidlem vyřízněte konec trysky (A) do tvaru V dle obrázku.

22. | Aby se sklo vyrovnalo se sponami (A) směrem nahoru, musí být zvláštní okno (B) usazeno na podložku (C) a pěnovou hmotu (D). Dejte pozor, abyste zvláštní okno nepoškrábali.

23.

Zásobník plňte lepidlem tak, aby se nevytvářely vzduchové prostory a nepřerušovaly plynulý přísun lepidla. Nasaďte tubu do pistole a naneste z lepidla (A) souvislou vrstvu na zadní sklo (B) kolem kraje horního gumového těsnění (C), rohového obložení (D), bočních krycích lišt (E) a spodního gumového těsnění (D), jak je zřejmé z obrázku.
Lepidlo naneste do 30 minut od nanesení základního nátěru pro sklo. Ve všech rozích udělejte "housenku" silnější.

24. | Přísavkami přidržujte čelní sklo nad otvorem karosérie, vyrovnejte sponu a usaďte na lepidlo. Mírně na sklo přitlačte, aby po celém obvodu zcela dosedlo na lepidlo. Během vytvrzování lepidla neotvírejte a nezavírejte dveře.

25. | Upevněte zvláštní okno šrouby.

26. | Přebytečné lepidlo seškrábněte pomocí nože na tmel nebo jej setřete pomocí tkaniny. Lepidlo, které zůstalo na lakované ploše nebo na čelním skle, otřete měkkou dílenskou utěrkou navlhčenou alkoholem.

27.

Lepidlo nechte vytvrdnout alespoň jednu hodinu, potom postříkejte čelní sklo vodou a zkontrolujte těsnost. Označte netěsná místa, nechte čelní sklo vyschnout a potom naneste do netěsných míst těsnicí tmel:

- Po namontování čelního skla nechte vozidlo stát alespoň 4 hodiny. Pokud je třeba s vozidlem bezpodmínečně jet během prvních čtyř hodin, musí se s ním jet pomalu.
- Po montáži musí být čelní sklo alespoň jednu hodinu udržováno v suchu.

28.

Namontujte zpět všechny zbývající odmontované součásti.
POZNÁMKA: Upozorněte zákazníka, aby se během následujících dvou až tří dnů vyvaroval následujícího:

- Zavírání dveří (bouchnutí dveřmi) ve chvíli, kdy jsou všechna okna zavřená.
- Velkého namáhání karosérie ve zkrutu (např. najížděním a sjížděním na/z vozovky s příčným sklonem, případně jízdou po nerovné a hrubé vozovce).