Výměna mezichladiče (N22A)

## Výměna mezichladiče

### Rozložené zobrazení

1. | Odmontujte spodní kryt motoru.

2. | Odmontujte přední nárazník.

3. | Odmontujte vstupní hadici mezichladiče (A) a výstupní hadici mezichladiče (B).

4. | Odmontujte kanál.

5. | Odmontujte dolní držák mezichladiče (A) a poté i samotný mezichladič (B).

6. | Odmontujte výstupní hadici mezichladiče (A).

7. | Namontujte výstupní hadici mezichladiče s novým těsněním (B).

8. | Mezichladič namontujte v opačném sledu operací demontáže. Dbejte, aby horní a dolní tlumicí podložky byly pevně usazené.

9. | Namontujte přední nárazník.

10. | Namontujte spodní kryt motoru.