Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1298 (20-2) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1298 (20-2)

DTC P1298: | Vysoké napětí v obvodu ELD

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku ELECTRICAL LOAD DETECTOR.

Je signalizovánna hodnota 0,2 A nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 3P konektor ELD.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 3P konektoru ELD a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 7. NE - Opravte přerušené vedení mezi pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A) a ELD a přejděte na 15.

7. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9. | Propojkou spojte vývod č. 3 3P konektoru ELD s kostrou.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 23 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušené vedení mezi ELD a vývodem č. 23 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 15.

11. | Propojkou spojte vývod č. 2 3P konektoru ELD s kostrou.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 21 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 13. NE - Opravte přerušené vedení mezi ELD a vývodem č. 21 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 15.

13. | Vypněte zapalování.

14. | Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou.

15. | Zapojte znovu všechny konektory.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

18. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC. Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC? ANO - Přejděte na 19. NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

19. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

20.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1298, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n