Kontrola tlaku motorového oleje (R18A)

## Kontrola tlaku motorového oleje

Potřebné speciální nástroje
Nástavec tlakoměru oleje ( 07406-0030000)

Tlakoměr oleje ( 07506-3000001)
POZNÁMKA: Pokud při běžícím motoru zůstává svítit kontrolka nízkého tlaku oleje, zkontrolujte hladinu motorového oleje. Pokud je hladina oleje správná:

1. | Vymontujte tlakový spínač motorového oleje a namontujte speciální přípravky.

2. | Nastartujte motor. Okamžitě motor vypněte v případě, že tlakoměr neukazuje žádný tlak oleje. Opravte problém a teprve potom pokračujte ve zkoušce.

3.

Nechte motor zahřát na provozní teplotu (ventilátor se musí zapnout nejméně dvakrát). Tlak musí být:

Teplota motorového oleje: | 80°C (176°F)
Tlak motorového oleje: |
Při volnoběhu: | 70 kPa (0,7 kgf/cm2) min.
Při 3 000 ot/min (min-1): | 340 kPa (3,5 kgf/cm2) min.

4.

Pokud tlak oleje není v rozmezí specifikace, zkontrolujte následující položky:

- Vyměňte olejový filtr.
- Zkontrolujte olejový přepouštěcí ventil.
- Zkontrolujte, zda sítko oleje není ucpané.
- Zkontrolujte olejové čerpadlo.