Kontrola signálu snímače APP (N22A)

## Kontrola signálu snímače APP

POZNÁMKA:

- Pomocí tohoto postupu se zkontroluje snímač APP ve zcela zavřené poloze. Při jakékoli jiné poloze uloží snímač APP kódy DTC, které se použijí při jiných postupech odstraňování poruch.
- Před provedením tohoto postupu zkontrolujte pomocí HDS dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Při zjištění některého z kódů DTC, odstraňte nejprve jejich příčinu a poté proveďte tento postup.
- Stlačte několikrát plynový pedál a zkontrolujte tak jeho funkci. Pokud se pedál nepohybuje plynule, zkontrolujte jej. Zjistíte-li závadu, vyměňte modul plynového pedálu.

1. | Připojte přístroj HDS ke konektoru datového vedení (DLC) (A) pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

2. | Zapněte zapalování (II).

3.

Ujistěte se, že plynový pedál není sešlápnutý, a poté zkontrolujte pomocí HDS položku APP SENSOR v seznamu DATA LIST.

- Je-li na displeji zobrazeno 0%, je snímač APP v pořádku.
- Pokud není na displeji zobrazeno 0%, aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a přejděte na 4.

4.

Ujistěte se, že plynový pedál není sešlápnutý, a poté zkontrolujte pomocí HDS položku APP SENSOR v seznamu DATA LIST.

- Je-li na displeji zobrazeno 0%, je snímač APP v pořádku.
- Není-li na displeji zobrazeno 0%, vyměňte modul plynového pedálu a přejděte na 1.