Demontáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů hlavy válců (R18A)

## Demontáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů hlavy válců

Potřebné speciální nástroje
Zařízení na stlačování ventilových pružin ( 07757-0010000)

Ventily a ventilové pružiny při demontáži označte, pro lepší orientaci při zpětné montáži do původní polohy.

1. | Odmontujte vačkový hřídel.

2. | Použijte klíč vhodné velikosti (A) a gumovou palici (B) a lehkým poklepem na misku ventilu uvolněte ventilové klínky.

3. | Nasaďte zařízení na stlačování ventilových pružin. Stlačte pružinu a sejměte ventilové klínky.