Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2185 (L13A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2185

DTC P2185: | Vysoké napětí v obvodu snímače ECT 2

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky aseznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte ECT SENSOR 2 v položce DATA LIST.

Je signalizována teplota cca -40°C a méně nebo napětí 4,92 V a více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 2 a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 2P konektor snímače ECT 2.

5. | Propojkou spojte vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru snímače ECT 1.

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte ECT SENSOR 2 v položce DATA LIST. Je signalizována teplota cca -40°C a méně nebo napětí 4,92 V a více? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 20.

8. | Vypněte zapalování.

9. | Odstraňte propojku z 2P konektoru snímače ECT 2.

10. | Zapněte zapalování (II).

11. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 2P konektoru snímače ECT 2 a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 12. NE - Přejděte na 16.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

14. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru snímače ECT 1 a vývodem A9 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 27. NE - Opravte přerušené vedení mezi ECM (A9) a snímačem ECT 2 a přejděte na . 22.

16. | Vypněte zapalování.

17. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

18. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

19. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru snímače ECT 2 a vývodem A33 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 27. NE - Opravte přerušený vodič mezi modulem ECM(A33) a snímačem ECT 2 a přejděte na 22.

20. | Vypněte zapalování.

21. | Vyměňte snímač ECT 2.

22. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

23. | Zapněte zapalování do polohy II.

24. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

25. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

26.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2185, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače 2 ECT a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

27. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

28.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2185, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače 2 ECT a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byl modul ECM zaměněn,vyměňte původní modul ECM. n