## Výměna západky předních dveří

POZNÁMKA: Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

## Výměna západka - bez zamykání Super

1.

Odmontujte následující součásti:

- Dveřní výplň
- Držák panelu

2. | Odpojte konektor pohonu centrálního zamykání dveří.

3. | V případě potřeby sundejte plastový kryt.

4. | Zcela zavřete okno.

5. | Vytáhněte držák a odpojte lanko vložky zámku od západky.

6. | Vymontujte upevňvací šroub chrániče vnější kliky a poté chránič od vnější kliky uvolněte.

7. | Odpojte táhlo vnější kliky od vnější kliky.

8. | Odmontujte šrouby (A, B) upevňující západku (C) a otvorem dveří ji vytáhněte. Dbejte, abyste neohnuli táhlo vnější kliky (D), lanko zámku (E) a lanko vnitřní kliky (F).

9.

Namontujte západku v opačném pořadí než při demontáži a dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby byl správně zapojen konektor pohonu a aby každé táhlo bylo pevně připojeno.
- Přesvědčte se, zda lze dveře správně zamknout a odemknout.
- Při montáži desky obložení dveří dbejte, aby byl správně namontován plastový kryt a aby těsnil po celém obvodu a nepropouštěl tak vodu.

## Výměna západka - se zamykáním Super

1.

Odmontujte následující součásti:

- Deska čalounění dveří
- Držák panelu

2. | Odpojte konektor pohonu centrálního zamykání dveří.

3. | V případě potřeby sundejte plastový kryt.

4. | Zcela zavřete okno.

5. | Odmontujte šroub, povolte háček a příchytku kabelového svazku a vytáhněte vložku zámku dveří.

6. | Vymontujte upevňvací šroub chrániče vnější kliky a poté chránič od vnější kliky uvolněte.

7. | Odpojte táhlo vnější kliky od vnější kliky.

8. | Odmontujte šrouby (A, B) upevňující západku (C) a otvorem dveří ji vytáhněte. Dbejte, abyste neohnuli táhlo vnější kliky (D), lanko zámku (E) a lanko vnitřní kliky (F).

9. | Strana řidiče: Stlačte střední část příruby (A) vnějšího krytu pláště (B) proti západce a zároveň zatáhněte za obě vnější přruby (C) držáku (D) ve směru vzhůru.

10. | Strana řidiče: Vytáhněte střední část příruby (A) vnějšího krytu pláště (B) a odpojte lanko vložky zámku (C) od západky. POZNÁMKA: Jakmile lanko uvolní západku, zapadne klapka (D) do konektoru (E).

11.

V případě potřeby nařízněte hlavu speciálních šroubů, plochým šroubovákem tyto šrouby vymontujte a oddělte vložku zámku dveří (A) od chrániče vnější kliky (B). Je-li držák (C) poškozen, uvolněte háčky (D) a držák vyměňte.
POZNÁMKA: V případě demontáže je třeba speciální vruty vyměnit.

12.

Namontujte západku v opačném pořadí než při demontáži a dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby byl správně zapojen konektor pohonu a aby každé táhlo bylo pevně připojeno.
- Přesvědčte se, zda lze dveře správně zamknout a odemknout.
- Při montáži desky obložení dveří dbejte, aby byl správně namontován plastový kryt a aby těsnil po celém obvodu a nepropouštěl tak vodu.
- Montáž lanka vložky zámku: Před montáží lanka vložky zámku (A) k západce zahákněte háček pružiny (B) za výčnělek (C) tak, jak je znázorněno na obrázku. Poté zcela vsuňte lanko vložky zámku do konektoru (D), zatlačte držák (E), aby zapadl a spojil tak pevně západku s vložkou zámku dveří. Přesvědčte se, zda je háček pružiny na výčnělku.

## Výměna kabelu

1. | Vymontujte šroub, sundejte chránič západky (A) a odpojte lanko západky (B) a lanko vnitřní kliky (C).

2.

Lanka nasaďte opačným sledem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Ujistěte se, že je lanko západky a lanko vnitřní kliky pevně připojené.
- Dbejte, aby se dveře správně zamykaly a otevíraly.