Odstraňování závad podle kódů DTC: P0369 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0369

DTC P0369: | Náhodné přerušení snímače CMP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh po dobu 10 sekund.

4. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku CMP NOISE COUNT. Je signalizován počet 0? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 5.

5.

Projeďte vozidlo na několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS

6.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku CMP NOISE COUNT.

Je signalizován počet 0?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CMP a modulu ECM.n

7.

Zkontrolujte, zda nejsou špatné nebo uvolněné kontakty a vývody v následujících místech:

- Snímač CMP
- ECM
- Ukostření motoru
- Ukostření karosérie

Jsou kontakty a vývody v pořádku?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Opravte konektory nebo svorky a přejděte na 11.

8. | Zkontrolujte poškození destičky generátoru impulsů snímače CMP. Je pulzní deska pořádku? ANO - Vyměňte desku generátoru impulsů snímače CMP a přejděte na 11. NE - Přejděte na 9.

9. | Vypněte zapalování.

10. | Vyměňte snímač CMP.

11. | Zapněte zapalování do polohy II.

12. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

13. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

14. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh po dobu 10 sekund.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0369, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CMP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n