Výměna olejového těsnění hlavního hřídele skříně spojky M/T (N22A)

## Výměna olejového těsnění hlavního hřídele skříně spojky M/T

Potřebné speciální nástroje
Nástavec, 42 x 47 mm ( 07746-0010300)

Narážecí přípravek ( 07749-0010000)

1. | Odmontujte sestavu hlavního hřídele.

2. | Vymontujte olejové těsnění ze skříně spojky. Při vytahování těsnění dejte pozor, abyste nepoškodili skříň spojky.

3. | Pomocí speciálního nářadí naražte nové olejové těsnění dovnitř ze strany převodovky.