## Zkouška bezklíčového ovladače

Potřebné speciální nástroje
Zařízení pro kontrolu bezklíčového uzavírání vozu ( 07MAJ-SP00400)

POZNÁMKA:

- V případě, že odemknete nebo zamknete dveře pomocí dálkového ovladače (vysílače), ale nerozsvítí se dioda LED na dálkovém ovladači, je vadná dioda LED; vyměňte dálkový ovladač.
- Pokud jsou některé dveře otevřené, není možné zamknout pomocí dálkového ovladače.
- V případě, že odemknete dveře pomocí dálkového ovladače (vysílače), avšak neotevřete žádné dveře do 30 sekund, dveře se automaticky znovu zamknou.
- Dveře nelze zamykat ani odemykat pomocí dálkového ovladače (vysílače) v případě, že je klíč zapalování zasunutý ve spínači zapalování.

1. | Položte dálkový ovladač (A) za zařízení pro kontrolu bezklíčového uzavírání vozu (B).

2.

Stiskněte tlačítko pro zamykání dveří.

- Pokud se kontrolka rozsvítí, je dálkový ovladač v pořádku.
- Pokud se nerozsvítí kontrolka, zkontrolujte, zda není:
  - vybitá nebo téměř vybitá baterie.
  - vadný dálkový ovladač.

### Výměna baterie

3. | Vyšroubujte šroub a otevřete kryt dálkového ovladače.

4. | Vyměňte baterii (A) a znovu proveďte kontrolu. Pokud se nerozsvítí kontrolka, vyměňte dálkový ovladač.

5. | Po výměně proveďte naprogramování dálkového ovladače (vysílače), a zaregistrujte systému imobilizéru pomocí přístroje HDS.