Rozebrání hlavního hřídele M/T (N22A)

## Rozebrání hlavního hřídele M/T

1. | Položte kolo RS6 (A) na ocelové bloky a vysuňte hlavní hřídel z kuličkového ložiska (B). Při použití stahováku s čelistmi může dojít k poškození ozubení kola.

2. | Položte kolo RS5 (A) na ocelové bloky a vysuňte hlavní hřídel ze synchronizačního náboje RS5/RS6 (B). Při použití stahováku s čelistmi může dojít k poškození ozubení kola.

3. | Položte kolo RS3 (A) na ocelové bloky a vysuňte hlavní hřídel ze synchronizačního náboje RS3/RS4 (B). Při použití stahováku s čelistmi může dojít k poškození ozubení kola.

4. | Položte šikmé kuličkové ložisko na ocelové bloky a vylisujte hlavní hřídel.