Odstraňování poruch systému blokování zpátečky M/T podle příznaků (N22A)

## Odstraňování poruch systému blokování zpátečky M/T podle příznaků

Po kontrole kódů DTC systému PGM-FI se provede postup odstraňování závad.

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---
Nelze zařadit zpátečku | 1. 2. | Přezkoušejte elektromagnet blokování zpátečky. Odstraňování poruch v obvodu blokování zpátečky. |
Zpátečku lze zařadit při rychlosti 20 km/h nebo vyšší. | 1. 2. | Přezkoušejte elektromagnet blokování zpátečky. Odstraňování poruch v obvodu blokování zpátečky. |