Výměna ECM (L13A)

## Výměna ECM

POZNÁMKA: Bylo-li v rámci odstraňování závad potřeba provést výměnu modulu ECM za dobrý, vyměňte tento modul za původní a teprve poté proveďte tento postup.

1. | Zkontrolujte, zda máte bezpečnostní kód autorádia.

2. | Připojte přístroj HDS ke konektoru datového vedení (DLC) (A) pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

3. | Zapněte zapalování (II).

4. | Zkontrolujte, zda přístroj HDS komunikuje s vozidlem a modulem ECM. Pokud ne, odstraňte závadu v obvodu konektoru DLC.

5. | Vytáhněte baterii.

6. | Sundejte kryt (A).

7. | Vyšroubujte šrouby (D) a potom vymontujte modul ECM (E).

8. | Odpojte konektory A, B a C modulu ECM . POZNÁMKA: Na konektorech modulu ECM A, B a C jsou vyznačeny symboly (A=¨, B=[utri], C=¡).

9. | Namontujte modul ECM a baterii v opačném sledu operací demontáže.

10.

Zapněte zapalování do polohy II.
POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že do modulu ECM nebylo zadáno číslo VIN, dojde pravděpodobně k signalizaci kódu DTC P0630 ‘‘Číslo VIN není naprogramováno nebo je nesprávné". Tento kód ignorujte a pokračujte v postupu.

11. | Pomocí přístroje HDS zadejte do modulu ECM číslo VIN.

12. | Přepište kód imobilizéru podle postupu výměny modulu ECM v systému HDS; to umožní nastartovat motor.

13. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

14. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

15. | Proveďte postup uložení vzorce CKP (CKP pattern learn) do paměti.

16. | Zadejte bezpečnostní kód pro audiosystém a nastavte hodiny.