Prohlídka vůle ramene volby M/T (N22A)

## Prohlídka vůle ramene volby M/T

1.

Pomocí spárové měrky (C) změřte vůli mezi ramenem volby (A) a prvkem vzájemného blokování (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 2.

Standard: | 0,05-0,25 mm
Provozní limit: | 0,5 mm

2.

Změřte šířku ramene volby.

- Pokud není šířka v rozmezí standardu, vyměňte rameno volby.
- Pokud je šířka v rozmezí standardu, vyměňte prvek vzájemného blokování.

Standard: | 12,9-13,0 mm