Odstraňování závad podle kódů DTC: P0335 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0335

DTC P0335: | Žádný signál ze snímače CKP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0335?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CKP a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 3P konektor snímače CKP.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 3P konektoru snímače CKP a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem CKP a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 19.

9. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 3P konektoru snímače CKP a kostrou. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 11.

10. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače CKP. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 17. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem CKP a G101 a přejděte na 19.

11. | Vypněte zapalování.

12. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

13. | Odpojte konektor ECM C (44P)

14. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C32 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkratované vedení mezi modulem ECM (C32) a snímačem CKP a přejděte na 19. NE - Přejděte na 15.

15. | Propojkou spojte vývod č. 2 3P konektoru snímače klepání s kostrou.

16. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C32 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 26. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (C32) a snímačem CKP a přejděte na 19.

17. | Vypněte zapalování.

18. | Vyměňte snímač CKP.

19. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

20. | Zapněte zapalování do polohy II.

21. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

22. | Pomocí HDS vymažte vzorec CKP .

23. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

24. | Proveďte postup uložení vzorce CKP (CKP pattern learn) do paměti.

25.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0335, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CKP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

26. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

27.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0335, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače CKP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n