## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1900

DTC B1900: | Chyba vedení komunikační sběrnice

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Jsou signalizovány všechny kódy DTC B1000, B1008, B1011 a B1032? ANO - Odstraňte závadu pro kód DTC B1000. n NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n