Demontá olejové vany motoru (R18A)

## Demontá olejové vany motoru

1. | Pokud je ji motor mimo vozidlo, přejděte na 12.

2. | Sundejte hnací řemen (u modelu s klimatizací).

3. | Odmontujte kryt ventilátoru kondenzátoru klimatizace (u modelu s klimatizací).

4. | Odpojte konektor spojky kompresoru klimatizace a odstraňte stahovací pásku svazku. Odmontujte kompresor klimatizace, ale neodpojujte hadice klimatizace (u modelu s klimatizací).

5. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

6. | Sundejte spodní kryt motoru.

7. | Vypuste motorový olej.

8. | Odmontujte výfukovou trubku A.

9. | Podepřete olejovou vanu zvedákem.

10. | Odmontujte dolní vzpěry k zachycení momentu.

11. | Odstraňte zvedák.

12. | Sundejte kryt snímače hladiny oleje (A) a odpojte jeho konektor (B).

13. | Vyroubujte dva rouby (C) pro upevnění dráku svazku.

14. | Odmontujte drák dolní torzní tyče.

15. | Odmontujte drák kompresoru klimatizace.

16. | Sundejte kryt spojky (A) a vyroubujte dva rouby pro upevnění převodovky.

17. | Vyroubujte rouby pro upevnění olejové vany.

18. | V místech vyznačených na obrázku zasuňte plochý roubovák a oddělte olejovou vanu od bloku.

19. | Odmontujte olejovou vanu.