Odstraňování závad podle kódů DTC: P1659 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1659

DTC P1659: | Nesprávná vypínací funkce řídicího relé elektronického systému řízení škrticí klapky (ETCS)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1659?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Zkontrolujte pojistku DBW č. 8 THROTTLE ACTUATOR CONTROL (ovládání pohonu škrtící klapky) (15 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je pojistka v pořádku? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na 13.

6. | Proveďte zkoušku řídicího relé ETCS ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je řídicí relé ETCS v pořádku? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 22.

7. | Vytáhněte baterii.

8. | Odpojte 20P konektor (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou.

9. | Odpojte konektor ECM C (44P)

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C1 konektoru modulu ECM a vývodem č. 6 20P konektoru (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušený vodič mezi modulem ECM (C1) a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 22.

11. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A20 konektoru modulu ECM a vývodem č. 17 20P konektoru (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 27. NE - Opravte přerušený vodič mezi modulem ECM (A20) a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 22.

13. | Vytáhněte baterii.

14. | Odpojte 20P konektor (bílý) skříňky pojistek a relé pod kapotou.

15. | Odpojte konektor ECM C (44P)

16. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem C1 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkratované vedení mezi modulem ECM (C1) a skříňkou pojistek a relé pod kapotou a přejděte na 22. NE - Přejděte na 17.

17. | Namontujte skříňku pojistek a relé pod kapotou a vyměňte pojistku č. 18 DBW (THROTTLE ACTUATOR CONTROL) (15 A).

18. | Připojte baterii.

19. | Zapněte zapalování do polohy II.

20.

Změřte napětí mezi vývodem C1 konektoru ECM a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Přejděte na 27.

NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou. Dále vyměňte také pojistku č. 18 DBW (THROTTLE ACTUATOR CONTROL) (15 A) a přejděte na 21.

21. | Vypněte zapalování.

22. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

23. | Zapněte zapalování do polohy II.

24. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

25. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1659, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

27. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

28.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1659, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n