## Výměna spodní příčné vzpěry rámu střešních clon

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Demontáž a montáž přístrojové desky provádějte s pomocníkem.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku, karosérii a okolní součásti.

1. | Odmontujte obložení stropu.

2.

Odmontujte spodní příčnou vzpěru (A).

-1 | Vyšroubujte šrouby (B).
-2 | Pomocí hvězdicového klíče T30 vyšroubujte šrouby (C).
-3 | Klíčem T25 vymontujte šroub (D) a oddělte spodní příčnou vzpěru a pouzdro (E).

3. | Nasaďte spodní příčnou vzpěru opačným postupem demontáže a na šrouby C, D, které upevňují spodní příčnou vzpěru a rám střešní clony, naneste před instalací jisticí kapalinu na závity.