Odstraňování závad podle kódů DTC: P1086 (95-6) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1086 (95-6)

DTC P1086: | Porucha řídicího ventilu tlaku vysokotlakého vedení pro přívod paliva

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte zkoušku palivového vedení spuštěním FUEL RAIL PRESSURE TEST v INSPECTION MENU. Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 4. NE - Vyměňte sestavu palivového čerpadla a přejděte na 5.

4. | Pomocí HDS proveďte FUEL PRESSURE CONTROL VALVE TEST v menu INSPECTION. Je výsledek v pořádku? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Vyměňte sestavu palivového čerpadla a přejděte na 5.

5. | Zapněte zapalování do polohy (II).

6. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

7. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

8.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1086, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího ventilu tlaku vysokotlakého vedení pro přívod paliva a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n