## Odstraňování závad navigačního systému - Obraz nemá barvu nebo je bledý

### Obrazu chybí barva nebo odstín

POZNÁMKA: Vždy zkontrolujte konektory, zda nemají špatné kontakty nebo uvolněné vývody.

1. | Přejděte do režimu diagnostiky a proveďte zkoušku ‘‘RGB Color'' v nabídce Monitor Check (kontrola monitoru). Jsou zobrazeny kruhy v červené, zelené a modré barvě? ANO - Systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Přejděte na 2.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Odpojte konektor A (20P) navigační jednotky a 20P konektor displeje navigace.

4. | Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody u konektoru A (20P) navigační jednotky a 20P konektoru displeje navigace. Jsou vývody uvolněné? ANO - Opravte vývod.n NE - Přejděte na 5.

5.

Na základě chybějící barvy (barev) zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi příslušnými vývody konektoru A (20P) navigační jednotky a 20P konektoru displeje navigace.

Chybějící barva | Konektor A (20P) navigační jednotky | 20P konektor displeje navigace | Barva vodiče
--- | --- | --- | ---
Modrá | A11 | 18 | YEL
Zelená | A2 | 9 | RED
Červená | A1 | 8 | WHT

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Jedná se o přerušení v obvodu mezi navigační jednotkou a displejem navigace. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u jednotky displeje a navigační jednotky. Pokud zjistíte špatný kontakt nebo uvolněný vývod, vyměňte příslušný stíněný svazek.n

6.

Na základě chybějící barvy (barev) zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi příslušnými vývody konektoru A (20P) navigační jednotky a 20P konektoru displeje navigace.

Chybějící barva | Konektor A (12P) navigační jednotky | 20P konektor displeje navigace
--- | --- | ---
Modrá | A11 | 10, 20
Zelená | A2 | 10, 20
Červená | A1 | 10, 20

Je obvod uzavřený?

ANO - Jedná se o zkrat na kostru v obvodu mezi displejem navigace a navigační jednotkou. Vyměňte příslušný stíněný svazek.n

NE - Vyměňte navigační jednotku. Pokud problém stále není vyřešen, vyměňte displej navigace.n