## Kontrola a seřízení ruční brzdy

## Kontrola

1.

Zatáhněte páku parkovací brzdy (A) silou 196 N (20 kgf), aby parkovací brzda plně působila na kola. Zatažená páka ruční brzdy by se měla nacházet v předepsaném rozmezí počtu zubů rohatky.

Předepsaný počet zubů: | 8 až 9

2. | Pokud je počet zubů rohatky příliš vysoký, seřiďte ruční brzdu.

## Nastavení

1. | Zcela uvolněte páku parkovací brzdy.

2. | Sundejte krytku (A) ze středové konzoly.

3. | Povolte nastavovací matici ruční brzdy (B).

4. | Zvedněte zadní část vozidla a podepřete ji bezpečnostními stojany v příslušných místech.

5. | Odmontujte zadní kola.

6. | Dbejte, aby se páka ruční brzdy (A) na zadním brzdovém třmenu dotýkala osazené části (B). POZNÁMKA: Páka ruční brzdy se bude dotýkat osazené části pouze v případě, kdy je povolená nastavovací matice ruční brzdy.

7. | Namontujte zadní kola.

8. | Zatáhněte páku parkovací brzdy o jedno cvaknutí.

9. | Utahujte nastavovací matici až do té doby, kdy budou při otáčení zadními koly mírně zabírat ruční brzdy.

10. | Zcela uvolněte páku parkovací brzdy a zkontrolujte, zda parkovací brzdy neváznou při otáčení zadními koly. V případě potřeby proveďte nastavení znovu.

11. | Ujistěte se, zda parkovací brzdy plně působí při úplném zatažení páky parkovací brzdy.

12. | Nasaďte servisní krytku středové konzoly.