Harmonogram údržby pro ztížené podmínky (N22A)

### Harmonogram údržby pro ztížené podmínky

Postupujte podle harmonogramu údržby pro ztížené podmínky, pokud zákazník jezdí s vozidlem PŘEVÁŽNĚ za jedné nebo více z následujících podmínek:

- Jízdy kratší než 8 km nebo jízdy do 16 km při teplotách pod bodem mrazu.
- Jízdy v extrémně horkých podmínkách přes 35 °C.
- Dlouhotrvající chod volnoběhu nebo opakované zastavování a rozjíždění po delší dobu.
- Vlečení přívěsu, jízda se střešním nosičem nebo jízdy v horských podmínkách.
- Jízdy po cestách bahnitých, prašných nebo s rozbředlým sněhem.

POZNÁMKA: Pokud zákazník jezdí s vozidlem ve ztížených podmínkách pouze OBČAS, postupujte podle harmonogramu údržby pro normální podmínky.

Servis se provádí po ujetí uvedené vzdálenosti nebo po uplynutí uvedené doby, dle toho, co nastane dříve | x 1000 km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
x 1000 miles | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
měsíců | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Vyměňte motorový olej | Každých 10 000 km nebo 6 měsíců
Vyměňte filtr motorového oleje | Každých 10 000 km nebo 6 měsíců
Vyměňte filtr čističe vzduchu Používejte plán údržby pro normální podmínky s výjimkou prašných podmínek | Každých 20 000 km
Vypusťte palivový filtr | l |  | l |  | l |  | l |  | l |
Vyměňte palivový filtr |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Zkontrolujte hnací řemen Zkontrolujte popraskání a poškození a zkontrolujte polohu indikátoru automatického napínače hnacího řemene
Vyměňte chladicí kapalinu motoru Používejte celoroční nemrznoucí chladicí kapalinu Honda Type 2 | Při 100 000 km nebo po 5 letech, poté vyměňte každých 60 000 km nebo po 3 letech
Vyměňte kapalinu mechanické převodovky Používejte originální kapalinu Honda MTF | Každých 60 000 km nebo každé 4 roky

Zkontrolujte přední a zadní brzdy

- Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček a kotoučů. Zkontrolujte zda se nevyskytuje poškození nebo popraskání
- Zkontrolujte brzdové obložení z hlediska popraskání, odření, opotřebení a znečištění

Každých 10 000 km nebo 6 měsíců

Vyměňte brzdovou kapalinu

- Používejte pouze brzdovou kapalinu DOT 3 nebo DOT 4. Doporučujeme originální brzdovou kapalinu Honda
- Zkontrolujte, zda je hladina brzdové kapaliny mezi horní a dolní značkou na nádržce

Každé 3 roky

Zkontrolujte seřízení parkovací brzdy Zkontrolujte funkci parkovací brzdy | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l

Servis se provádí po ujetí uvedené vzdálenosti nebo po uplynutí uvedené doby, dle toho, co nastane dříve | x 1000 km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
x 1000 miles | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
měsíců | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Vyměňte prachový a pylový filtr Pokud se s vozidlem jezdí převážně ve městech, kde je ve vzduchu vysoká koncentrace výfukových sazí, v prašných podmínkách, kdy proudění vzduchu ze systému topení nebo klimatizace ztrácí na intenzitě. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Zkontrolujte seřízení světlometů Zkontrolujte seřízení světlometů
Proveďte zkušební jízdu (sledujte hluk, stabilitu vozu, funkce přístrojové desky)
Zkontrolujte datum použitelnosti sady na provizorní opravu
Zkontrolujte, zda se na vozidle neobjevuje koroze Kontrola laku a karoserie | Každý rok

Vizuálně zkontrolujte následující položky:

- Zkontrolujte správnou instalaci a polohu, popraskání, opotřebení, rezivění a prosakování
- Zkontrolujte utažení šroubů, matic a spojů. Pokud je třeba, dotáhněte je

Konce spojovacích tyčí, převodku řízení a manžety

- Zkontrolujte mazivo hřebenu a tyče řízení.
- Zkontrolujte manžetu z hlediska poškození a prosakování maziva

Každých 10 000 km nebo 6 měsíců

Součásti zavěšení kol

- Zkontrolujte dotažení šroubů
- Zkontrolujte všechny prachovky z hlediska opotřebení a poškození

Manžety hnacích hřídelů

- Zkontrolujte manžety a pásky manžet z hlediska popraskání
- Zkontrolujte mazivo hřebenu

Brzdové hadice a potrubí (včetně VSA) Zkontrolujte hlavní válec a jednotku modulátoru-řídící jednotky VSA z hlediska poškození a prosakování. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l

Hladiny a stav všech kapalin
Pokud je třeba, zkontrolujte hladiny kapalin a těsnost.

- Chladicí kapalina
- MTF
- Brzdová kapalinu*2
- Kapalina ostřikovače

Výfukový systém Zkontrolujte tepelný štít katalyzátoru, výfukovou trubku a tlumič výfuku z hlediska poškození, prosakování a utažení
Palivové rozvody a spoje Zkontrolujte palivové trubky z hlediska uvolněných spojů, popraskání a opotřebení. Utáhněte uvolněné spoje a vyměňte veškeré poškozené součásti
Stav pneumatik Zkontrolujte tlak, huštění, známky proražení, proříznutí či nepravidelného opotřebení vzorku

*1: |