Odstraňování závad podle kódů DTC: P0630 (139-1) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0630 (139-1)

DTC P0630: | Číslo VIN není naprogramováno nebo je nesprávné

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.
- Kód DTC se uloží pouze v případě, že modul ECM nemá informaci o čísle VIN vozidla. Pomocí systému HDS zadejte chybějící informace o čísle VIN.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS zkontrolujte číslo VIN. Zobrazuje se na displeji systému HDS číslo VIN vozidla? ANO - Přejděte na 5. NE - Přejděte na 3.

3. | Pomocí přístroje HDS zadejte do modulu ECM číslo VIN. Je na obrazovce napsáno COMPLETE? ANO - Přejděte na 5. NE - Přejděte na 4.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC P0603?

ANO - Přejděte na odstraňování závad pro kód DTC P0603.n

NE - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

5. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 5 sekund.

8.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Je-li signalizován kód DTC P0630, aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n