## Výměna loketní opěrky v zadní středové konzole

## U některých modelů

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali středovou konzolu, loketní opěrku a okolní součásti.

1. | Odmontujte zadní středovou konzolu.

2. | Opatrně vytáhněte zadní kryt středové konzole (A) a uvolněte háčky (B).

3. | Otevřete loketní opěrku (A), vytáhněte kolík (B) loketní opěrky a oddělte loketní opěrku od středové konzole (C).

4. | Loketní opěrku namontujte v opačném sledu operací demontáže.