Kontrola vodního čerpadla (R18A)

## Kontrola vodního čerpadla

1. | Povolte upevňovací šrouby řemenice vodního čerpadla.

2. | Odmontujte hnací řemen.

3. | Odmontujte řemenici vodního čerpadla.

4.

Otáčejte vodním čepadlem proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, zda se otáčí volně. Pokud neběží plynule, vyměňte vodní čerpadlo.
POZNÁMKA: Při kontrole vodního čerpadla může malé množství ‘‘přetékat''z odvzdušňovacích otvorů (A). Jedná se o normální jev.

5. | Namontujte řemenici vodního čerpadla.

6. | Namontujte hnací řemen.

7. | Utáhněte upevňovací šrouby řemenice vodního čerpadla předepsaným momentem.