Montáž motoru (N22A)

## Montáž motoru

1. | Namontujte držáky příslušenství a utáhněte jejich šrouby předepsanými momenty.

2.

Umístěte sestavu motoru a převodovky pod vozidlo. Přesvědčte se, že jsou správně vyrovnány. Opatrně spusťte vozidlo tak, aby byly motor i převodovka správně umístěny v motorovém prostoru. Zkontrolujte, zda vozidlo nespočívá na některé části motoru nebo převodovky. Dle obrázku připevněte k motoru / převodovce pomocí pásu a karabiny řetězový zvedák.
POZNÁMKA: Upevňovací šrouby a matice namontujte v daném pořadí podel následujících kroků. Nedodržení tohoto pořadí může působit nadměrnou hlučnost nebo vibrace a snížení životnosti silentbloku motoru.

3. | Opatrně zvedněte sestavu motor/převodovka do příslušné polohy.

4. | Povolte upevňovací šroub (A) horní torzní tyče.

5. | Utáhněte nový upevňovací šroub a matice (A) držáku bočního silentbloku motoru.

6. | Namontujte kabel ukostření (B).

7. | Utáhněte nový upevňovací šroub a matice (A) silentbloku převodovky.

8. | Namontujte kabel ukostření (B).

9. | Zkontrolujte, zda jsou držáky zvedáku správně umístěny. Zvedněte zvedák úplně nahoru.

10. | Podepřete předek rámu dřevěnou podpěrou a zvedákem a namontujte nový pomocný rám.

11. | Namontujte dolní torzní tyč a utáhněte její nové šrouby v uvedeném číselném pořadí.

12. | Zkontrolujte, zda jsou držáky zvedáku správně umístěny. Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

13. | Od motoru s převodovkou odpojte řetězový zvedák.

14. | Utáhněte upevňovací šroub horní torzní tyče.

15. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

16. | Nasaďte vstupní trubku mezichladiče (A) na výstupní hadici turbodmychadla (B) a namontujte držák vstupní trubky mezichladiče (C).

17.

Volně utáhněte upevňovací šrouby trubky sání mezichladiče (D). Vyrovnejte značku (E) na vstupní trubce mezichladiče se značkou (F) na výstupní hadici turbodmychadla a nasuňte tuto hadici na vstupní trubku mezichladiče, dokud se její konec nespojí s rozšířenou částí (G).

18. | Utáhněte upevňovací šrouby trubky sání mezichladiče a připevněte objímku (H) výstupní hadice turbodmychadla. Poté připojte vstupní hadici mezichladiče (I) a připevněte ji objímkou (J).

19. | Připojte konektory k převodce řízení.

20. | Na konec každého hnacího hřídele namontujte nový stavěcí kroužek a potom namontujte hnací hřídele. Dbejte, aby každý kroužek ‘‘zapadl do příslušné polohy v diferenciálu a vloženém hřídeli.

21. | Připojte spodní ramena zavěšení kol k těhlicím..

22. | Připojte kulové klouby konců spojovacích tyčí k těhlicím.

23. | Připojte spojovací články stabilizátoru.

24. | Připojte konektor předního snímače sklonu světlometu (model s HID).

25. | Namontujte sestavu katalyzátor/výfuková trubka A (A). Použijte nová těsnění (B) a nové samojisticí matice (C).

26. | Spusťte vozidlo na zvedáku.

27. | Připojte hadice topení.

28. | Namontujte kompresor klimatizace.

29. | Nasaďte hnací řemen.

30. | Namontujte trubku klimatizace (A) na objímku (B).

31. | Připojte vodní obtokovou hadici (C).

32. | Namontujte chladič.

33. | Vyrovnejte referenční značky (A) na kloubu řízení a pastorkovém hřídeli převodky řízení. Připojte kloub řízení (B) k pastorkovém hřídeli převodky řízení (C). Utáhněte šroub kloubu řízení.

34. | Nasaďte kryt (D) kloubu řízení.

35. | Namontujte volant.

36. | Připojte zpětnou palivovou hadici (A) a podtlakovou hadici posilovače brzd (B).

37. | Namontujte palivovou hadici.

38. | Namontujte držák lanka řazení.

39. | Namontujte lanko řazení.

40. | Namontujte upevňovací šroub pracovního válce spojky a držáku potrubí spojky.

41. | Připojte výstupní hadici mezichladiče.

42. | Připojte kabely baterie (A) ke skříňce pojistek a relé skříňce pod kapotou.

43. | Připojte konektory kabelového svazku motoru (B).

44. | Namontujte držák (A) držák tělesa čističe vzduchu (B) a objímku svazku (C).

45. | Namontujte držák (A) lůžka baterie a pak i samotné lůžko (B).

46. | Odmontujte objímku svazku (C).

47. | Namontujte dva šrouby (A) upevňující držák potrubí spojky a namontujte objímku svazku (B).

48. | Připojte průtokovou vzduchovou trubici.

49. | Namontujte kryt motoru.

50. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

51. | Nasaďte panel pod komorou.

52. | Nainstalujte baterii.

53. | Namontujte spodní kryt motoru.

54. | Namontujte přední kola.

55. | Nainstalujte baterii. Brusným papírem očistěte kontakty baterie a vývody kabelů, připojte je a namažte antikorozní vazelínou.

56. | Zkontrolujte, zda převodovka přeřazuje do jednotlivých převodových stupňů plynule.

57. | Proveďte odvzdušnění palivové soustavy.

58. | Doplňte motorový olej.

59. | Naplňte převodovku kapalinou.

60. | Naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru a s otevřeným ventilem topení odvzdušněte chladicí systém.

61. | Resetujte modul ECM.

62. | Zkontrolujte volnoběžné otáčky.

63. | Zkontrolujte geometrii kol.

64. | Proveďte reset řídicí jednotky elektricky ovládaných oken.

65. | Nastavte hodiny.

66. | Proveďte postup seřizování sklonu světlometů (model s HID).